Author: Директор

Соединения ПК происходят с помощью кабелей:
А) коаксеальный кабель( состоит из центрального проводника);
Б) Витая пара ( внутри два проводника перекручены и повышают устойчивость помехов);
В) оптоволоконный ( состоит из тонкого стеклянного цилиндра покрытого оболочкой)
*Представляет клиенту возможность выхода в информационную сеть;
* Представляет клиенту уникальное имя для обмена информации по электронной почте;
* Сохраняет электронную почту полученную на сервер.

Телефон школы:
Директорская: 8(34391)4-34-40,
Учительская: 8(34391) 4-33-38
Эл. почта: Potachca1@ yandex. ru

МОУ «Поташкинская СОШ»

Исполнители: Катунина Татьяна, Брагина Юлия

2009

Глобальные сети Интернет— это совокупность аппаратных и программных средств, предназначенных для хранения, чтения, переработки в системе всемирного пользования.
Сервер—это ПК, который представляет информационные услуги другим ПК.
Клиент сети - это программное обеспечение, позволяющее получить доступ к себе.
Линия связи — это канал для обмена информации между серверами и клиентами.
Сетевое имя ПК— это имя по которому будет осуществляться доступ к сети.
Плата — это аппаратное средство, позволяющее подключить ПК к сети.
Провайдер— это компания—поставщик интернетных услуг .

Интернет– это глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпоративные сети и включающая сотни миллионов компьютеров.
Существует несколько видов
локальных сетей:

«ЛИНЕЙНАЯ ШИНА»

«ЗВЕЗДА»

«КОЛЬЦО»

Соединение “Шина” самый дешевый вариант. Если выходит из строя кабель, то прекращает работу вся сеть. В соединении «звезда» каждый кабель имеет провод, который соединяет его с главным компьютером (или коммутатор).Связь теряется если из строя выходит сервер. В соединении «кольцо» нет центрального компьютера, если один компьютер выходит из строя, то вся сеть прекращает работать.

Организация